
采购丝杠检测装置询价文件
项目编号：lszjy20251126

丽水职业技术学院中德合作项目采购丝杠检测实训设备，预算金额为￥120000.00。现由学校采购小组成员进行市场询价，欢迎符合条件的经销商、厂家参加报价。
一、基本信息
1.询价具体内容：一个能够让滚珠丝杠螺母在无人为干预下自动往复运动，并实时感知判断滚珠丝杠是否存在原生制造缺陷点的检测系统。
具体内容及技术要求详见文件“二、采购设备清单”。
2.投标人应具备的资格要求：
2.1投标单位必须是具有独立法人资格和履行合同能力的供应商；
2.2投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策；
3.评标办法：以采购人提供的品牌、型号及规格，以及服务要求为依据，根据市场调查确定最高限价，在满足询价文件要求的情况下，以最低价中标为原则确定供应商。
4.其他要求：投标人应以包括货物、税收及所有费用进行报价，包括货物制造、运输费、安装调试、税金等一切费用。报价用人民币按投标总价报价，单位为元。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权作出暂不采购决定，并不向各供应商解释具体原因。
5.付款方式：预款付70%，项目通过验收合格后7个工作日内付款30%。
6.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。
7.工期要求：2025年12月20日前完成并交付使用。
8.交货地点：丽水职业技术学院绿谷校区 
9.验收标准：由采购方组织验收小组按询价文件的要求进行验收。
10.质量保证期：自项目验收合格后交用户使用之日起，质保3年。

二、采购设备清单
	设备名称
	关键参数
	数量
	单位

	检测试验台架
	单根丝杠最大安装长度2m
	1
	台

	丝杠伺服驱动系统
	定位精度误差<0.01mm
支持扭矩检测
	1
	套

	振动传感器
	量程0~±50g
频响范围0.1Hz–10kHz
	2
	个

	扭矩监测单元
	量程范围0～50 Nm
综合精度 ≤1%F.S.
	1
	套

	工业计算机
	配置不低于Intel i7系列处理器、32GB内存，RTX 4090显卡
	1
	台

	数据采集卡
	不少于4路模拟输入
采样率不少于50kS/s每路
	1
	台



1. 检测试验台架
(1) 单根丝杠最大安装长度2m
(2) 配装直线导轨和滑座
(3) 抗振性能高，在安静环境下测得振动信号信噪比大于10
(4) ★留多种传感器及附件安装接口（如激光测距传感器等），便于后期功能扩展
(5) ★能在不同工况（不同转速、不同预紧力/负载条件）下实现丝杠平稳驱动
2. 丝杠伺服驱动系统
（限定品牌：1、西门子股份公司；2、汇川技术；3、杰美康机电）
a) 伺服电机额定功率范围1～2 kW
b) 电机配高分辨率编码器，系统定位精度误差＜0.01 mm；
c) 驱动器可实时输出电机转速、电流、扭矩等运行数据；
（1） # 振动传感器
（限定品牌：1、西门子股份公司；2、歌尔股份；3、北京新超仁达科技有限公司）
a) 配置压电式加速度传感器 2 只，分别安装于螺母座和丝杠支撑座
b) 量程 0～±50 g
c) 频响范围 0.1 Hz～10 kHz
d) 可实时监测螺母运行过程中的振动与冲击
（2） ★ 扭矩/驱动力监测单元
（限定品牌：1、西门子股份公司；2、歌尔股份；3、北京新超仁达科技有限公司）
a) 动态扭矩传感器量程范围0～50 Nm
b) 综合精度 ≤1%F.S.
（3） ★定位及分段计时系统
a) 支持将每根丝杠划分为若干等长检测区间，步长精度10 mm；
b) 利用随电机配置的增量式编码器进行位置检测，编码器分辨率 20-bit；
c) 可以结合扭矩、振动监测结果，对异常区段进行精确定位，误差不超过1cm；
d) ★预留与 PLC、单片机等控制装置的接口，可作为学生编程与控制实验平台。
（4） 数据采集与分析系统
a) 工业计算机配置不低于Intel i7系列处理器、32GB内存，RTX 4090显卡
b) 多通道数据采集卡至少提供 4 路模拟输入和1路及以上数字 I/O；
（限定品牌：1、西门子股份公司；2、歌尔股份；3、北京新超仁达科技有限公司）
c) 模拟输入通道单通道采样率不低于 50 kS/s，可完整捕获振动细节；
d) ★上位机安装 LabVIEW、MATLAB 或Python定制软件，实现数据采集、实时波形/频谱,时频图显示、异常报警和检测报告自动生成；
e) ★内置滤波、特征提取、阈值判断等算法，可自动判定各检测区段是否异常并输出异常位置；
f) ★支持检测参数阈值配置和算法升级，检测数据可联网上传学院教学平台或企业质量监控系统，实现远程监测与数据共享。
g) ▲软件算法对丽水职业技术学院开源。
三、最高限价：总价（人民币）￥120000.00整。

四、报价单（以下内容由报价单位填写）                  单位：元
	机构代码编号
	
	投标单位名称
	


	营业招标编号
	
	投标单位地址
	


	法人代表
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	品名
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	检测试验台架
	
	1
	台
	
	

	丝杠伺服驱动系统
	
	1
	套
	
	

	振动传感器
	
	2
	个
	
	

	扭矩监测单元
	
	1
	套
	
	

	工业计算机
	
	1
	台
	
	

	数据采集卡
	
	1
	台
	
	

	总价
	大写：                                         小写：


4.1本项目设预算指导总价，高于指导总价的报价无效。
4.2该报价包含设备运输、安装调试、税金等所有费用。
4.3中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权取消中标人资格，并由中标人承担包括赔偿相应经济损失等的一切责任。
4.4质保期限3年。
4.5投标文件送达地址：丽水职业技术学院信息与设备处816室；
送达时间：2025年11月28日下午3:00前（北京时间）

[bookmark: _GoBack]报价单位（盖章）                        法人签字：          



丽水职业技术学院丝杠检测装置采购项目
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投标单位：XXX（公章）
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本页为投标文件封面。
投标文件依次装订成册（所有材料要求加盖公章），内容包括：1.报价单;2.公司有效营业执照复印件；3.法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；4.采购资格承诺函；5.无重大违法记录声明书；6.项目实施方案；7.质保期承诺函。
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