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	一、实验项目基本信息

	实验项目名称
	

	实验项目负责人
	
	联系电话
	

	实验项目组成员
及联系电话
	

	所属校区
	
	所属二级学院
	

	实验室名称
	
	实验室地点
	楼   室

	实验室安全管理员
	
	联系电话
	

	实验室类型
	□化学类 □生物类 □辐射类 □机械类 □电子（电气）类 □其他

	实验室安全风险级别
	□一级     □二级     □三级     □四级

	二、实验项目使用的危险源及风险分析

	危险源种类
	□化学安全   □高速、高压设备安全   □特种设备安全   □气瓶安全   □用电安全   □辐射安全   □其它：              

	危险源清单
	（根据实验项目所使用的危险源列出具体清单、成分、数量、技术参数等关键信息，如管控类化学品、特种设备、高温高压高转速设备等）
例：1.硫酸100g（浓度50%）；
2.高速离心机一台（额度转速 10000—30000r/min 、额定电压220V）
3.高压灭菌锅一台（额定温度121-138℃、额度压力0.10-0.25 MPa、额定电压220V）


	风险分析
	（根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响）
例：1.腐蚀风险：接触皮肤、眼睛或呼吸道会造成严重化学灼伤，并对环境造成破坏。
2.烫伤风险：设备表面温度高，人员误触或操作不当（如未使用隔热工具）可能造成严重烫伤。
3.物理爆炸风险：快开门式压力容器（如灭菌锅）在门未完全关闭或锁紧的情况下升压，或压力未降至常压时开门，极易发生爆炸事故。

	
拟采取的防护和
应急措施
	（对照《高等学校实验室安全检查项目表（2026年）》、《高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）》相关管理制度等要求进行逐一阐述）
例：1.腐蚀风险：（1）存在燃烧、腐蚀等风险的实验区域，须配置应急喷淋和洗眼装置。（2）按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩等。（3）配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能等的设施设备。
2.烫伤风险：（1）设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施。（2）按需要佩戴防护眼镜、防护手套等。
3.物理爆炸风险：（1）气体（气瓶）存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥。（2）气瓶应合理固定。（3）有供应商提供的气瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期及超过设计年限的气瓶。（4）气瓶附件齐全。

	实验项目负责人承诺：

本人承诺对实验项目存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。


实验项目负责人签字：                          年   月   日

	二级学院审核意见：


（二级学院公章）
二级学院负责人签字：                          年   月   日

	科研处审核意见：


（单位公章）
分管负责人签字：                              年   月   日

	教务处审核意见：


（单位公章）
分管负责人签字：                              年   月   日



填表说明：
1.实验室类型、实验室安全风险级别和危险源清单：按照《浙江省教育厅关于印发<浙江省高等学校实验室安全分级分类管理工作指引>的通知》（浙教安〔2025〕13 号）相关条款填写。
2.实验室不涉及危险源时，请在相应栏目中填写“无”；表格不够时，请自行添加。
3.此报告一式四份，实验项目负责人、二级学院、科研处、教务处各留存一份，复印有效。
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