
丽水职业技术学院采购台式计算机询价文件

（项目编号：lszjy2025110301）

丽水职业技术学院智能制造工程人才认证电气自动化技术员等级考核实训室采购台式计算机等设备，预算金额为￥300000.00。现由学校采购小组成员进行市场询价，欢迎符合条件的经销商、厂家参加报价。

一、基本信息
1.询价具体内容：台式计算机46台，及显卡、支架等。具体内容及技术要求详见文件“二、采购设备清单”。

2.投标人应具备的资格要求：

2.1投标单位必须是具有独立法人资格和履行合同能力的供应商；

2.2投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策；

2.3投标人必须是政采云供应商，确保货物在政采云框架协议能正常上架、下单。
3.评标办法：以采购人提供的品牌、型号及规格，以及服务要求为依据，根据市场调查确定最高限价，在满足询价文件要求的情况下，以最低价中标为原则确定供应商。

4.其他要求：投标人应以包括货物、税收及所有费用进行报价，包括货物制造、运输费、安装调试（包括与电气自动化技术员等级考核平台的配置安装）、税金等一切费用。报价用人民币按投标总价报价，单位为元。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权作出暂不采购决定，并不向各供应商解释具体原因。

5.付款方式：项目通过验收合格后7个工作日内一次性付款。

6.具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

7.工期要求：2025年12月1日前完成并交付使用。

8.交货地点：丽水职业技术学院绿谷校区智能制造工程人才认证电气自动化技术员等级考核实训室。 

9.验收标准：由采购方组织验收小组按询价文件的要求进行验收。

10.质量保证期：自项目验收合格后交用户使用之日起，质保3年。

二、采购设备清单

	设备名称
	规格（型号）
	数量
	单位

	台式计算机
	联想启天M660-A738台式机
	46
	套

	显卡
	七彩虹Colorful GeForce RTX 3050  6GB    
	46
	片

	支架
	AOC AM505显示器支架
	46
	个


联想启天M660-A738台式计算机相关参数及环境要求：

整体要求

联想启天M660-A738台式机

处理器≥Intel i5-13400；

主板：≥Intel Q670；内存槽位≥4个；

声卡：集成声卡,配置5.1声道(提供前2后3共5个音频接口，其中前置包含1个2合1接口)；

硬盘：≥512G M.2 SSD，支持机械硬盘扩展；

网卡：集成10/100/1000M以太网卡；

键盘、鼠标 ：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

接口：USB接口≥9个（其中前置1个type-c），VGA+HDMI接口（非转接）；

电源：≥380瓦高效电源，能效可达92%，含8pin显卡供电；

机箱：顶置电源开关键，顶置提手。为节省空间，需要中小机箱，体积≤14L；安全特性：USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效预防数据破坏；

提供原厂不少于三年的上门保修服务（含显示器）售后服务承诺书
显示器：≥23.8寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，具备VGA+HDMI接口；
环境支持

支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告）
支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配；
支持电脑本地硬盘操作系统（win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建；(提供功能界面截图)
支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统；
支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告）
支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；（提供支持1000台机位的界面截图）
支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图并)
支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；(提供功能界面截图)
支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表；(提供功能界面截图)
管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统；
支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试；
支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告）
支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址；（提供第三方检测机构出具的具备CNAS标识的产品功能测试报告）
支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量；
支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行；(提供功能界面截图)
能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出；
支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图)
需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书；
为保证软件稳定性和规范性，软件研发厂家需达到软件成熟度CMMI五级等级认证 ，提供证书复印件
三、最高限价：总价（人民币）￥300000.00整。

四、报价单（以下内容由报价单位填写）                  单位：元

	机构代码编号
	
	参标单位名称
	

	营业招标编号
	
	参标单位地址
	

	法人代表
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	品名
	型号规格
	数量
	报价（单价）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总价
	大写：                                         小写：


4.1本项目设预算指导总价，高于指导总价的报价无效。

4.2该报价包含设备运输、安装调试、税金等所有费用。

4.3中标人不得转包他人，若发现转包，招标人有权取消中标人资格，并由中标人承担包括赔偿相应经济损失等的一切责任。

4.4质保期限3年。

报价单位（盖章）                          法人签字：          
丽水职业技术学院台式计算机采购项目

采购编号：lszjy2025110301

投

标

文

件

投标单位：XXX（公章）

2025年11月   日

本页为投标文件封面。

投标文件依次装订成册（所有材料要求加盖公章），内容包括：1.营业执照副本复印件（多证合一）；2.法人或委托人身份证及复印件，委托人需提供法人委托书；3.政采云供应商证明文件（截图）；4.质保期限承诺函；5.报价单；6.询价文件要求提供的相关佐证材料。
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